{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6]]}
["阳高县2023年四季度环境执法“双随机”情况公示表"]
["序号","检查时间","被检查单位名称","地 址","统一社会信用代码","基本情况","检查情况"]
[1,"2023.10.11","阳高县公用事业服务中心（污水站） ","阳高县龙泉镇八里台村西","12140221575967992Q","该单位位于阳高县龙泉镇八里台村西，主要从事生活污水处理，现建有三条处理线，采用A2/O处理工艺，日设计处理能力2.5万吨。2006年12月由大同市环境保护研究所编制建设项目环境影响报告表，并经大同市环保局2007年以同环函[2007]43号文批复，2009年12月21日大同市环保局组织专家进行建设项目（一期）环保竣工验收。该厂于2020年6月该公司对《突发环境事件应急预案》进行了修订。2023年9月27日经大同市生态环境局阳高分局对该预案进行了备案登记。备案编号为：140221-2023-334-L。新增1万吨扩容工程于2017年由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《环境影响评价报告表》，2017年10月11日由阳高县环境保护局以阳环函【2017】12号文对其进行了批复。2021年7月进行了新增1万吨扩容工程竣工环境保护验收。2022年4月3日重新申领了排污许可证（证书编号：12140221406890234F001V）。","现场检查发现：1、该管理站污水处理设施正在运行。                       \n2.该站在线监测中控数据显示浓度为：COD进水口：337.55mg/L出水口：12.23mg/L  氨氮进水口：3.37mg/L 出水口：0.7mg/L，总氮进水口：38.79mg/L 出水口：7.54mg/L，总磷进水口：3.975mg/L 出水口：0.242mg/L（10月11日16：16瞬间监测数据）。"]
[2,"2023.10.18","山西好医生药业有限责任公司","阳高县王官屯镇张同公路旁　  "," 91140221719849267P       ","该企业位于阳高县王官屯镇张同公路东侧，按GMP标准建设年产50亿粒固体制剂、2亿支注射剂建设项目于2008年8月开工建设，2009年7月建成。原山西省环境保护局以晋环函【2006】226号对该建设项目进行了批复，山西省环保厅2009年7月21日以晋环函【2009】193号对公司试生产进行了批复。该公司于2012年 11月20日经大同市环境保护局组织有关专家对该项目（一期）进行了竣工环境保护验收，并于2012年11月26日出具了同环函【2012】614号验收意见函。于2019年2月12日领取了《排污许可证》（证书编号：91140221719849267P001P）。污水处理在线监测设施于2019年12月30日经大同市环境保护信息中心进行了备案登记。在线监测设备现由第三方公司山西同翼环科技有限公司运营。2022年4月15日在大同市生态环境局阳高分局进行了《突发环境事件应急预案》备案，备案编号：140221-2022-006-L。                                                ","现场检查发现：1、该公司现正在生产。                                  \n2、普通固体制剂车间、青霉素类制剂车间主要污染物为粉尘，采取的防治措施是滤筒式除尘器以及布袋除尘器，均运行。                                                                   \n3、公司废水在线监控数据为：COD ：10.85 mg/L,NH3-N：0.01 mg/L(2023年10月18日16：40实时数据)。                                     \n4、公司现有危废主要为废有机溶剂、废药粉、废机油三类，存放于危废暂存间内，已于2023年8月9日进行转移处理，省内联单编号20231400000065750。"]
[3,"2023.11.14","阳高县公用事业服务中心（污水站） ","阳高县龙泉镇八里台村西","12140221575967992Q","该单位位于阳高县龙泉镇八里台村西，主要从事生活污水处理，现建有三条处理线，采用A2/O处理工艺，日设计处理能力2.5万吨。2006年12月由大同市环境保护研究所编制建设项目环境影响报告表，并经大同市环保局2007年以同环函[2007]43号文批复，2009年12月21日大同市环保局组织专家进行建设项目（一期）环保竣工验收。该厂于2020年6月该公司对《突发环境事件应急预案》进行了修订。2023年9月27日经大同市生态环境局阳高分局对该预案进行了备案登记。备案编号为：140221-2023-334-L。新增1万吨扩容工程于2017年由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《环境影响评价报告表》，2017年10月11日由阳高县环境保护局以阳环函【2017】12号文对其进行了批复。2021年7月进行了新增1万吨扩容工程竣工环境保护验收。2022年4月3日重新申领了排污许可证（证书编号：12140221406890234F001V）。","现场检查发现：1、该管理站污水处理设施正在运行。                       \n2.该站在线监测中控数据显示浓度为：COD进水口：243.24mg/L出水口：11.37mg/L  氨氮进水口：29.52mg/L 出水口：0.00mg/L，总氮进水口：42.06mg/L 出水口：14.42mg/L，总磷进水口：3.975mg/L 出水口：0.116mg/L（11月14日10：27瞬间监测数据）。"]
[4,"2023.11.15","山西普源环保科技有限公司"," 阳高县龙泉工业园区","91140221MA0JRL4JX9 ","该企业主要从事将废润滑油经过加工后生成基础油。该公司2018年5月由内蒙古天皓环境评价有限责任公司编制环境影响报告书。2022年6月由山西运星环保科技有限公司编制竣工环境保护验收报告。2022年7月29日完成了竣工环境保护验收。2023年1月19日换领了排污许可证，证书编号：91140221MA0JRL4JX9001V。2021年1月编制了《突发环境事件应急预案》，2021年1月14日在大同市生态环境局阳高分局进行了备案，备案编号：140221-2021-001-L。2022年换领了危险废物经营许可证，证书编号：HW省1402210068。2021年11月编制安全预评报告。","现场检查发现：1.该企业现已全面停产。"]
[5,"2023.12.12","山西晋能集团金光铁合金有限公司","阳高县龙泉工业园区   ","911402217572721471"," 山西晋能集团金光铁合金有限公司位于阳高县龙泉工业园区，主要从事硅锰合金的生产和制造，设计建设2×12500、2×16500KVA矿热炉、2×3600KVA精炼炉。2011年12月由中国辐射防护研究院编制山西晋能集团金光铁合金有限公司整体搬迁技改项目环境影响评价，2012年3月山西省环境保护厅以晋环函[2012]202号文对该项目进行了批复。设计生产能力为10万吨/年，现实际生产能力3万吨/年，现建成两台16500KVA矿热炉，并配套安装矮烟罩、侧吸罩+U型烟管空冷器+布袋除尘器。现建成污水处理装置一套，事故池一座。2017年12月25日在阳高县环境保护局进行了建设项目竣工环境保护验收备案（编号：2017-0221-003）。公司于2023年5月9日换领了由大同市生态环境局发放的排放污染物许可证。（证书编号：911402217572721471001P）。                                                          ","现场检查发现:1、该公司现正在生产。                                   2、公司现使用两台16500KVA的矿热炉进行生产，配套安装的污染防治设施正在运行，未发现异常。                                \n3、公司的在线数据显示：2023年12月12日10时颗粒物浓度为2.83mg/m3 "]
[6,"2023.12.19","大同市恒源化工有限公司  ","阳高县龙泉工业园区　","911402210837194660         ","该公司位于阳高县龙泉工业园区，主要从事松香皂、氯丁，乳胶的生产。2016年11月由山西省化工设计院编制《建设年产3000t/a氯丁胶乳项目环境影响报告书》，2017年大同市环境保护局以同环审函【2017】38号文予以批复。2021年10月11日向大同市环境保护局换领了排污许可证（编号：911402210837194660001P）。2018年6月26日大同市环境保护局对其进行了建设项目竣工环境保护验收登记（编号：2018-0200-0003）。2021年8月20日编制了《突发环境事件应急预案》并备案，备案编号：（140221-2021-016-L）。2020年7月22日有山西泽泰安全技术咨询有限公司编制了安全设施验收评价报告。 ","现场检查发现：1.该公司现正在生产。\n2、松香皂生产车间配套安装的湿法除尘器正在运行。        \n3、生产废水及生活废水收集后送至山纳合成橡胶有限责任公司污水处理厂统一处理。"]